附件1

信息收集表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 通知中所列产品是否生产 | | 口是 口否 | |
| 产品种类(请对照附件表格填写编号即可） | 年产量 | 出口目的地 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 对修订案中所涉及照明产品的内容在执行层面是否有问题或建议 | | | |
|  | | | |

**编号 添汞产品**

**开始禁止产品生产、进口**

**或出口的时间(淘汰日期)**

3 用于普通照明用途、超过30瓦的紧凑型荧光灯 2026年

用于普通照明用途、不超过30瓦、单支含汞量

4 不超过5毫克的非集成式镇流紧凑型荧光灯

下列用于普通照明用途的直管型荧光灯：

5 (一)低于40瓦(含40瓦)、单支含汞量不超过10毫克的

直管型荧光灯(使用卤磷酸盐荧光粉)

(二)超过40瓦的直管型荧光灯(使用卤磷酸盐荧光粉)

下列用于普通照明用途的直管型荧光灯:

(一)低于60瓦、单支含汞量不超过5毫克的直管型

荧光灯(使用三基色荧光粉)

2026年

2026年

6 (二)超过60瓦(含60瓦)、单支含汞量不超过5毫克的 2027年

直管型荧光灯(使用三基色荧光粉)

(三)超过60瓦(含60瓦)、单支含汞量超过5毫克的

直管型荧光灯(使用三基色荧光粉)

下列用于普通照明用途的非直管型荧光灯(如U形和圆形): 2027年

7 (一)三基色荧光粉类，所有瓦数

(二) 卤磷酸盐荧光粉类，所有瓦数 2026年